C:\Users\Курченков\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\лого.jpg**ООО «ДИТЕК МАШИНОСТРОЕНИЕ»**

Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 3а.

Тел: +7-902-158-05-09

[www.ditec.ru](http://www.ditec.ru)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель: |  | Отправитель: | Гришин Александр |
| Куда: |  | Дата: | 2021 г. |
| Тел.:  E- mail: |  | Тел.:  E- mail: | +7-902-158-05-09  [alg@ditec.ru](mailto:alg@ditec.ru) |

**Добрый день!**

Благодарим за обращение в нашу фирму.

В приложении представлено интересующее Вас технико-коммерческое предложение на следующее оборудование:

# **Станок для упаковки изделий стретч-пленкой, мод. Tehpack 1000**



****

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначен для упаковки в стретч-пленку как габаритных изделий (элементы мебели, фасады, щиты, и т.д.), так и массивных нестандартных изделий произвольной формы с габаритами не превышающими размер входного окна. Такая упаковка имеет отличный товарный вид, обеспечивает длительный срок хранения. Работа на установке достаточно проста и не требует специальных знаний.

Изделия, упакованные подобным образом, защищены от пыли, грязи, атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и хранении, что позволяет улучшить их товарный вид и привлекательность.

Процесс обмотки происходит за счет вращения одной каретки с пленкой (либо другим материалом) вокруг поступательно двигающегося в горизонтальной плоскости упаковываемого предмета.

**БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

* Приемный и отводящий рольганг;
* Регулируемое натяжение пленки;
* Одна каретка обмотки;
* Вертикальные ролики для центрирования по ширине;
* Регулировка скорости вращения кольца;
* Защищенная педаль;

**Технически характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 76 |
| Ширина стретч-плёнки, мм | 250 |
| Диаметр окна каретки, мм | 1000 |
| Габариты станка, ДхШхВ | 3500х1600х2000 |
| Вес, кг | 700 |

**Стоимость: 720 000,00 руб.**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОПЦИИ):**

**Автопротяжка**

**На принимающем рольганге устанавливается механический прижим и приводной ролик, для захвата заготовки и облегчения работы оператора.**

**Стоимость - 50 000,00 руб.**

**Намотка и подрезка**

Данная опция позволяет управлять станком в автоматическом режиме и позволяет добиться качественной, быстрой и плотной намотки.

**Стоимость - 100 000,00 руб.**

Цена указана с учетом НДС-20%, с отгрузкой со склада г. Тольятти.

**Условия оплаты:** 50% - предоплата, 50% - по факту изготовления оборудования.

**Срок изготовления:** 5-6 недель.

**Гарантийный срок:** 12 месяцев.

Если необходима дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

Гришин Александр

Моб: +7-902-158-05-09 (Теле2)WhatsApp, Viber

E-mail: [alg@ditec.ru](mailto:alg@ditec.ru)